2005년 하반기 공사원가계산 제비율표

2005년 하반기에는 퇴직공제부금비와 환경보전비요율(이외의 다른 요율은 변경없음)을 조정하여 발표합니다.

1) 2005.9.1자로 건설업 시중노임이 발표되어 퇴직공제부금비를

토 목 : 1.47%→1.46%

건 축 : 1.55%→1.54%로 조정

2) 2005.7.1자로 개정된 건설기술관리법시행규칙중 별표 15 환경관리비산출기준중

개정된 1호 나목의 요율을 반영하여 환경보전비요율 조정

나. 환경보전비를 원가계산 또는 표준품셈에 의하여 산출하는 것이 곤란한 경우 에는 순공사비에 다음의 요율을 적용하여 계상할 수 있다. (1) 재개발 및 재건축 공사(해체철거물 처리비 제외) : 0.7％ 이상 (2) 항만·댐·택지개발 공사 : 0.5％ 이상 (3) 플랜트·상하수도·도시철도·철도·도로·교량·터널·비주거용 건축공사 : 0.3％ 이상 (4) 공동주택 신축공사 및 그밖의 공사 : 0.2％ 이상

11개 분류공종에 없는 공종의 경우에는 유사공종의 요율을 적용.

2005년 공사원가계산 제비율 적용기준 (건축공사 적용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                   2005.  09 .01

공사 규모	공사 유형	간접 노무비	산재,고용 보험료	건강,연금 보험료	퇴직공제 부 금 비	안전관리비	기타 경비	환경보전비	일반관리비		이 윤
		(직노) ×율	(노)×율	(직노)×율	(직노)×율	(재+직노+관급자재) ×율	(재+노)×율	(재+직노+산경)×율	(재+노+경)×율		(노+경+일) × 율	□ 공사이행보증수수료 ㅇ 토목 및 산업설비 : [(재+직노+산출경비)×0.0136%+6.6백만원]×공기(년) ㅇ 건축 : [(재+직노+산출경비)×0.0170%+6.6백만원]×공기(년) □ 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 - (재+직노+산출경비) × 율 ㅇ 34.6억미만 (조사금액[부가세포함]) : 0.01%, ㅇ 34.6억 (조사금액[부가세포함]) ～ 100억미만(추정가격) : 0.016% ㅇ 100억～300억미만(추정가격) : 0.015% ㅇ 300억～1000억미만(추정가격) : : 0.014% ㅇ 1000억이상(추정가격) : 0.013% ㅇ 최저가대상공사 : - 토목 및 산업설비 0.010% , 건축 0.013% □ 기타경비 : 전기, 통신공사는 관련공사의 비율적용 (조경식재, 시설물설치공사는 조경공사로 분류) □ 기타경비 항목 : 수도광열비, 복리후생비, 소모품비및 사무용품비, 여비․교통통신비,세금과공과, 도서인쇄비,지급수수료 □ 고용보험료 적용기준 ․일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용 ․PQ, 실적대상 : 공사금액에 따라 해당등급 ․수 의 대 상 : 해당업체 시평액의 등급 요율 ․기 타 공 사 : 공사금액에 따라 해당등급 적용 □ 건축공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) 1등급 : 400억원이상, 2등급 : 400억～230억원 3등급 : 230억～120억원, 4등급 : 120억～ 85억원 5등급 : 85억～ 70억원, 6등급 : 70억～ 50억원 □ 2000.7.31이후 수의계약시 1차 낙찰율,( )7.31이전 ․추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우 : 87.75%(85%) ․추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인경우 86.75%(83%) ․추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인경우 85.5%(80%)
		건축					건축		일반건설 공사	전문,전기, 기타 공사
5억미만	청사(11층이하)	10.2	[산재보험료] : 3.1 [고용보험료] ㅇ1등급: 1.17 ㅇ2등급: 0.85 ㅇ3등급: 0.71 ㅇ4등급: 0.69 ㅇ5등급이하 : 0.67 ※조달청유자 격자명부기준 (2004.9.24공고)	[ 건강 ] : 1.25 [ 연금 ] : 2.41	ㅇ 토목공사 : 1.46 ㅇ 준설공사 : 0 ㅇ 건축공사 : 1.54 ※ 토목공사 이외 공사 건축공사 요율 적용	ㅇ 일반건설 - 갑 : 2.48 - 을 : 2.66 ㅇ 특수 및 기타 : 1.24 ㅇ 철도궤도 : 2.33 ㅇ 중건설 : 3.18	5.1	ㅇ 0.9 : 도로 (교량, 터널, 활주로) ㅇ 0.4 : 플랜트 (발전소, 쓰레기소각로) ㅇ 0.5 : 지하철, 상하수도 (폐수, 하수처리장, 정수장) ㅇ 1.5 : 철도 ㅇ 1.8 : 항만(오탁, 준설토 방지막설치 간척, 준설) ㅇ 0.8 : 항만 (방지막 불필요 간척, 준설) ㅇ 1.1 : 댐 ㅇ 0.6 : 택지개발 ㅇ 0.7 : 주택(재개발, 재건축) ㅇ 0.3 : 주택(신축) ㅇ 0.5 : 주택 외 건축 ㅇ 0.3 : 조경, 하천, 기타 ※ 기타 : 전문, 개보수 공사 ※ 적용제외 : 전기, 정보통신, 소방시설, 문화재수리공사	50억미만 : 4.7 50～500억미만 : 4.1 500억이상 : 3.5	5억미만 : 4.7 5～50억 미만 : 4.1 50억이상 : 3.5	50억미만 : 15.0 50～500억 미만 : 13.5 500억이상 : 12.0
	청사(12층이상)	11.0					5.3
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.3					5.0
		9.1					4.8
		10.8					5.0
		9.8					5.2
		9.9					5.0
5억-30억 미만	청사(11층이하)	10.4				ㅇ 일반건설 - 갑 : 1.81+3,294천원 - 을 : 1.95+3,498천원 ㅇ 특수 및 기타 - 0.91+1,647천원 ㅇ 철도궤도 - 1.49+4,211천원 ㅇ 중건설 - 2.15+5,148천원	5.4
	청사(12층이상)	11.2					5.6
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.5					5.3
		9.3					5.1
		11.0					5.3
		10.1					5.5
		10.1					5.3
30억-50억 미만	청사(11층이하)	10.6					5.9
	청사(12층이상)	11.4					6.1
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.7					5.8
		9.5					5.6
		11.2					5.8
		10.3					6.0
		10.3					5.8
50억 이상	청사(11층이하)	10.6				ㅇ 일반건설 - 갑 : 1.88 - 을 : 2.02 ㅇ 특수 및 기타 : 0.94 ㅇ 철도궤도 : 1.58 ㅇ 중건설 : 2.26	5.9
	청사(12층이상)	11.4					6.1
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.7					5.8
		9.5					5.6
		11.2					5.8
		10.3					6.0
		10.3					5.8
□ 산업안전보건관리비 적용시 건설업의 분류 : 노동부고시(2002-15)참조 ㅇ 일반건설(갑) : 건축건설, 도로신설, 기타건설, 철도․궤도의 보수복구공사, 기 설로면에 레일만 부설하는 공사 ㅇ 일반건설(을) : 기계장치공사, 삭도건설공사 ㅇ 철도 또는 궤도신설 : 철도,궤도,고가 및 지하철도(지하10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로등 인입통신구)신설공사 ㅇ 중건설 : 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사 ㅇ 특수 및 기타건설 : 준설,조경(전문포함),택지조성(경지정리포함),포장등의 단독발주공사에 한함(타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용) □ 비목별 공사규모 ㅇ 간접노무비 및 기타경비 : <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액 ㅇ 산업안전보건관리비 : <재료비(관급포함) + 직접노무비>의 합계액, 총공사금액(도급금액+관급금액) 4천만원이상 건설공사 ㅇ 일반관리비, 이윤 : 추정가격 기준 ㅇ 산재, 고용보험료 : 총공사금액(도급금액+관급-부가세) 2천만원미만의 건설공사를 건설업자가 아닌자가 시공시 적용제외 ㅇ 건강,연금보험료 : 공사기간 1개월이상 모든 공사에 반영 ㅇ 퇴직공제부금비 : 공사예정금액 10억원이상 건설공사 ㅇ 공사이행보증수수료 : 추정가격 500억이상으로 PQ대상공사 (최저가낙찰 대상공사) ㅇ 환경보전비 : 직접공사비로 환경보전비 항목이 미계상된 모든공사 <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액