공사 유형별로 차등 적용한 2005년(상반기)건축공사 원가계산 제비율표를 붙임과 같이 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. - 건강,연금보험료 : 절대공기 1개월이상 공사는 금액에 관계없이 모든공사에 의무반영

2005년도에는 직접노무비에 요율을 곱하여 적용하면 됩니다(상시노무비 비교 없음)반영후 추후처리절차는 양 보험료의 세부기준(규칙,훈령,예규, 통칙, 고시, 적용기준 등)이 발표되지 않음

기타 문의는 건강보험 : 보건복지부 보험정책과 02-5037570,7571),

연금보험(연금정책과 02-504-1101,1102)로 문의바랍니다.

설계변경반영 가능여부는 법정경비(2003.7월이후 공사반영 의무화)이므로 기존 설계변경의 회계예규 및 유권해석에 따라서 변경 처리하시기 바랍니다.

- 산재,고용보험료 : 노동부고시 제2004-68호(04.12.31)에 의거 건설업자(건설산업기본법 또는 다른 법률에 의하여 등록 등을 하고 건설업을 영위하는 자)가 시공하는 경우 모든 공사(공사금액에 무관)는 양보험료의 의무가입 대상이며,건설업자가 시공하지 않는 공사의 경우 총공사금액 2000만원이상 공사만가입대상입니다.(그러므로 공공공사의 경우에는 모든 공사가 가입대상임)

- 본 기준표는 조달청에서 시설공사의 적정공사비 산정을 위해 만들어진 조달청예비가격기초자료로만 활용되는 표이므로타기관에서 사용할 절대적인(외부 공고나 고시등의 성격)자료가 아니므로 설계 참고용등으로만 활용하시기 바랍니다

(고시율등 법정경비율 이외는 모두가 분석율임).

- 문의사항연락처: 콜센터 1588-0800

고용,건강,연금보험료 :042-481-7369, 7380

공사이행보증수수료, 하도급대금지급보증수수료,간노, 기타경비,등

: 042-481-7382, 7385

건축공사 문의 : 042-481-7397,7398,7399

설비공사 문의 : 042-481-7410, 7408, 7407

- 본표에대한 제비율적용기준해설은 267번게시물참조

※ 첨부 : 2005년(상반기) 건축공사 원가계산 제비율

2005년 공사원가계산 제비율 적용기준 (건축)

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲                       2005.  03 .04

공사 규모	공사 유형	간접노무비	산재,고용 보험료	건강,연금 보험료	퇴직공제 부 금 비	안전관리비	기타 경비	환경보전비	일반관리비		이 윤
		(직노) ×율	(노)×율	(직노)×율	(직노)×율	(재+직노+관급자재) ×율	(재+노)×율	(재+직노+산경)×율	(재+노+경)×율		(노+경+일) × 율	□ 공사이행보증수수료 ㅇ 토목 및 산업설비 : [(재+직노+산출경비)×0.0136%+6.6백만원]×공기(년) ㅇ 건축 : [(재+직노+산출경비)×0.0170%+6.6백만원]×공기(년) □ 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 - (재+직노+산출경비) × 율 ㅇ 34.6억미만 (조사금액[부가세포함]) : 0.01%, ㅇ 34.6억 (조사금액[부가세포함]) ～ 100억미만(추정가격) : 0.016% ㅇ 100억～300억미만(추정가격) : 0.015% ㅇ 300억～1000억미만(추정가격) : : 0.014% ㅇ 1000억이상(추정가격) : 0.013% ㅇ 최저가대상공사 : - 토목 및 산업설비 0.010% , 건축 0.013% □ 기타경비 : 전기, 통신공사는 관련공사의 비율적용 (조경식재, 시설물설치공사는 조경공사로 분류) □ 기타경비 항목 : 수도광열비, 복리후생비, 소모품비및 사무용품비, 여비․교통통신비,세금과공과, 도서인쇄비,지급수수료 □ 고용보험료 적용기준 ․일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용 ․PQ, 실적대상 : 공사금액에 따라 해당등급 ․수 의 대 상 : 해당업체 시평액의 등급 요율 ․기 타 공 사 : 공사금액에 따라 해당등급 적용 □ 건축공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) 1등급 : 400억원이상, 2등급 : 400억～230억원 3등급 : 230억～120억원, 4등급 : 120억～ 85억원 5등급 : 85억～ 70억원, 6등급 : 70억～ 50억원 □ 2000.7.31이후 수의계약시 1차 낙찰율,( )7.31이전 ․추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우 : 87.75%(85%) ․추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인경우 86.75%(83%) ․추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인경우 85.5%(80%)
		건축					건축		일반건설 공사	전문,전기, 기타 공사
5억미만	청사(11층이하)	10.2	[산재보험료] : 3.1 [고용보험료] ㅇ1등급: 1.17 ㅇ2등급: 0.85 ㅇ3등급: 0.71 ㅇ4등급: 0.69 ㅇ5등급이하 : 0.67 ※조달청유자 격자명부기준 (2004.9.24공고)	[건강보험료] : 1.25 [연금보험료] : 2.41	ㅇ 토목공사 : 1.47 ㅇ 준설공사 : 0 ㅇ 건축공사 : 1.55 ※ 토목공사 이외 공사는 건축공사 요율 적용	ㅇ 일반건설 - 갑 : 2.48 - 을 : 2.66 ㅇ 특수 및 기타 : 1.24 ㅇ 철도궤도 : 2.33 ㅇ 중건설 : 3.18	5.1	ㅇ 0.7 : 재개발, 재건축 ㅇ 0.5 : 항만, 댐, 택지개발 ㅇ 0.3 : 플랜트, 상하수도, 도시철도, 철도, 도로 ,교량, 터널, 비주거용 건축 ㅇ 0.2 : 기타, 공동주택	50억미만 : 4.7 50～500억미만 : 4.1 500억이상 : 3.5	5억미만 : 4.7 5～50억 미만 : 4.1 50억이상 : 3.5	50억미만 : 15.0 50～500억 미만 : 13.5 500억이상 : 12.0
	청사(12층이상)	11.0					5.3
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.3					5.0
		9.1					4.8
		10.8					5.0
		9.8					5.2
		9.9					5.0
5억-30억 미만	청사(11층이하)	10.4				ㅇ 일반건설 - 갑 : 1.81+3,294천원 - 을 : 1.95+3,498천원 ㅇ 특수 및 기타 - 0.91+1,647천원 ㅇ 철도궤도 - 1.49+4,211천원 ㅇ 중건설 - 2.15+5,148천원	5.4
	청사(12층이상)	11.2					5.6
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.5					5.3
		9.3					5.1
		11.0					5.3
		10.1					5.5
		10.1					5.3
30억-50억 미만	청사(11층이하)	10.6					5.9
	청사(12층이상)	11.4					6.1
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.7					5.8
		9.5					5.6
		11.2					5.8
		10.3					6.0
		10.3					5.8
50억 이상	청사(11층이하)	10.6				ㅇ 일반건설 - 갑 : 1.88 - 을 : 2.02 ㅇ 특수 및 기타 : 0.94 ㅇ 철도궤도 : 1.58 ㅇ 중건설 : 2.26	5.9
	청사(12층이상)	11.4					6.1
	학교 문화재 관람집회시설 전시시설 기타	9.7					5.8
		9.5					5.6
		11.2					5.8
		10.3					6.0
		10.3					5.8
□ 산업안전보건관리비 적용시 건설업의 분류 : 노동부고시(2002-15)참조 ㅇ 일반건설(갑) : 건축건설, 도로신설, 기타건설, 철도․궤도의 보수복구공사, 기 설로면에 레일만 부설하는 공사 ㅇ 일반건설(을) : 기계장치공사, 삭도건설공사 ㅇ 철도 또는 궤도신설 : 철도,궤도,고가 및 지하철도(지하10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로등 인입통신구)신설공사 ㅇ 중건설 : 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사 ㅇ 특수 및 기타건설 : 준설,조경(전문포함),택지조성(경지정리포함),포장등의 단독발주공사에 한함(타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용) □ 비목별 공사규모 ㅇ 간접노무비 및 기타경비 : <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액 ㅇ 산업안전보건관리비 : <재료비(관급포함) + 직접노무비>의 합계액, 총공사금액(도급금액+관급금액) 4천만원이상 건설공사 ㅇ 일반관리비, 이윤 : 추정가격 기준 ㅇ 산재, 고용보험료 : 총공사금액(도급금액+관급-부가세) 2천만원미만의 건설공사를 건설업자가 아닌자가 시공시 적용제외 ㅇ 건강,연금보험료 : 공사기간 1개월이상 모든 공사에 반영 ㅇ 퇴직공제부금비 : 공사예정금액 10억원이상 건설공사 ㅇ 공사이행보증수수료 : 추정가격 500억이상으로 PQ대상공사 (최저가낙찰 대상공사) ㅇ 환경보전비 : 직접공사비로 환경보전비 항목이 미계상된 모든공사 <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액