조달청 2003년도 공사 원가계산에 적용할 제비율을 공지하오니

시설공사 원가계산에 참고하시기 바랍니다.

시행일시: 2003. 2. 13

2003년 공사원가계산 제비율 적용기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : %)

공사 규모	공사기간	간접노무비		산재보험료	고용보험료	퇴직공제부금비	안전관리비	기타경비					환경보전비	일반관리비	이윤
		<직노>×율		<노>×율	<노>×율	<직노>×율	<재+직노+관급자재>×율	<재+노>×율					<재+직노+산출경비>×율	<재+노+경>×율	<노+경+일>×율
		토목,조경,산업설비, 기타(전문,전기통신등)	건축					토목	조경	건축		산업설비
5억미만	6개월이하 (183일)	10.8	10.7	2.9	ㅇ1등급 : 1.06 ㅇ2등급 : 0.74 ㅇ3등급 : 0.59 ㅇ4등급이하 : 0.56	ㅇ 토목공사 : 1.48 ㅇ 준설공사 : 0 ㅇ 건축공사 : 1.57 ※설비,전기공사는 건축공사 준용	ㅇ 일반건설 - 갑:2.48 - 을:2.66 ㅇ 특수 및 기타 : 1.24 ㅇ 철도궤도 : 2.33 ㅇ 중건설 : 3.18	5.0	4.7	4.8		5.0	ㅇ재개발, 재건축 : 0.7% ㅇ항만, 댐, 택지개발 : 0.5% ㅇ플랜트, 상수도, 도시철도, 철도, 도로, 교량, 터널, 비주거용 건축 : 0.3% ㅇ기타, 공동주택 : 0.2%	4.70	15
	7-12개월 (365일)	11.3	11.2					5.3	4.9	5.0		5.2
	13개월이상 (366일)	11.8	11.7					6.0	5.7	5.7		6.0
5억-30억 미만	6개월이하 (183일)	11.1	10.9				ㅇ 일반건설 - 갑 : 1.81+3,294천원 - 을 : 1.95+3,498천원 ㅇ 특수 및 기타 - 0.91+1,647천원 ㅇ 철도궤도 - 1.49+4,211천원 ㅇ 중건설 - 2.15+5,148천원	5.4	5.0	5.1		5.3
	7-12개월 (365일)	11.6	11.4					5.6	5.3	5.3		5.6
	13개월이상 (366일)	12.1	12.0					6.3	6.0	6.1		6.3
30억-50억 미만	6개월이하 (183일)	11.3	11.2					5.9	5.6	5.7		5.9
	7-12개월 (365일)	11.8	11.7					6.2	5.8	5.9		6.1
	13개월이상 (366일)	12.4	12.2					6.9	6.6	6.6		6.9
50억 이상	6개월이하 (183일)	11.3	11.2				ㅇ 일반건설 - 갑:1.88 - 을:2.02 ㅇ 특수 및 기타 : 0.94 ㅇ 철도궤도 : 1.58 ㅇ 중건설 : 2.26	5.9	5.6	5.7		5.9
	7-12개월 (365일)	11.8	11.7					6.2	5.8	5.9		6.1
	13개월이상 (366일)	12.4	12.2					6.9	6.6	6.6		6.9
□ 공종의 분류 : 건설산업기본법 시행령 제7조 『별표1』참조 □ 비목별 공사규모 ㅇ 간접노무비 및 기타경비 : <재료비 + 직접노무비 + 산출경비>의 합계액 ☞ 기타경비 : 전문, 전기, 통신공사는 관련공사의 비율적용 ㅇ 고용보험료 : 총공사금액(계약금액+관급) 3.4억원이상 건설공사 ㅇ 퇴직공제부금비 : 공사예정금액(설계금액+관급) 50억원이상 건설공사 ㅇ 안전관리비 : <재료비(관급포함) + 직접노무비>의 합계액 ㅇ 일반관리비 : <재료비 + 노무비 + 경비>의 합계액 □ 안전관리비 적용시 건설업의 분류 : 노동부고시 (제2001-22호) 참조 ㅇ 일반건설(갑) : 건축건설, 도로신설, 기타건설, 철도․궤도의 보수복구공사, 기설 로면에 레일만 부설하는 공사 ㅇ 일반건설(을) : 기계장치공사, 삭도건설공사 ㅇ 철도 또는 궤도신설 : 철도 또는 궤도, 고가 및 지하철도(지하10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로등 인입통신구)신설공사 ㅇ 중건설 : 고제방(댐), 수력발전시설, 터널신설(지하10m이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로등의 인입통신구등) 신설공사 ㅇ 특수 및 기타건설 : 준설, 조경(전문포함), 택지조성(경리정리포함), 포장, 전기 및 정보통신공사등 타공사와 분리 발주되어 시간․장소적으로 독립하여 행하는 공사 (타공사와 병행하는 경우는 일반건설(갑) 적용) □ 기타경비 항목 : 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비․교통통신비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료											□ 등급별 유자격자명부 (추정금액기준) ㅇ 1등급 : 토목700억이상 (건축400억이상) ㅇ 2등급 : 토목700억미만-320억이상 (건축400억-230억) ㅇ 3등급 : 토목320억미만-120억이상 (건축230억-110억) ㅇ 4등급이하 : 토목 120억미만 (건축110억미만) * 추정금액 : 추정가격(부가세제외)+관급 □ 고용보험료 적용기준 ㅇ 일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용 ㅇ PQ, 실적대상 : 공사금액에 따라 해당등급 ㅇ 수의대상 : 해당업체 고용보험요율 ㅇ 기타공사 : 4등급이하 요율 □ 환경보전비 적용기준 ㅇ 환경보전에 필요한 비용이 공사비 내역에 포함된 경우에는 비율에 의한 환경보전비를 계상할수 없다